УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

филиала ОАО «Моготекс»

в г.Кобрине

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

на изготовление кроя

**Куртка мужская утепленная**

**Модель** **0914-0k**

за ДЕКАБРЬ 2023 г.

Продолжительность обработки 97,83с = 0,03 ч

Стоимость обработки 0,12324

Инженер технолог ЭУ /Т.М. Заруба/

Мастер ПРУ /Т.И. Колтачук/

Модель 0914-0k

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование операции | Расход ткани | Разряд | Норма времени | Кол-во  раб. | Расценка на 1 м | Норма времени на 1 ед. | Стоимость 1 ед. |
| 1 | Проверить по количеству, качеству ткань верха | 6,32 | 5 | 15,48 | 1 | 0,0195 | 97,83 | 0,12324 |
| 2 | Настелить ткань верха согласно технологи и карты расчета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Настелить нейлон на подкладку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Настелить прокламелин для прокладки в мелкие детали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Настелить флизелин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Настелить отделочную ткань В1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Настелить флис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Настелить утеплитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Проверить настил по длине и ширине, рассечь настил на части. Вырезать детали кроя верха по бумажным зарисовкам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 41-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 61-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 81-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | от 101 и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Вырезать детали кроя подкладки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Вырезать детали кроя прокламелина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Вырезать детали кроя флизелина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Вырезать детали кроя отделки В1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Вырезать детали кроя флиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Вырезать детали кроя утеплителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ознакомиться с перечнем деталей на модель.Проверить качество выкроенных деталей и скомплектовать детали кроя верха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 41-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 61-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 81-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | от 101 и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Проверить качество и скомплектовать детали кроя подкладки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Проверить качество и скомплектовать детали кроя прокламелина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Проверить качество и скомплектовать детали кроя флиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Проверить качество и скомплектовать детали кроя отделки В1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Проверить качество и скомплектовать детали кроя флизелина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Скомплектовать детали кроя утеплителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пронумеровать детали кроя на модель в комплекте согласно технологии и спецификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Изготовить обмеловку утеплителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |