УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

филиала ОАО «Моготекс»

в г.Кобрине

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

на изготовление кроя

**Куртка мужская утепленная**

**Модель** **0914-0k**

за ДЕКАБРЬ 2023 г.

Продолжительность обработки 2830,68с = 0,79 ч

Стоимость обработки 3,62065

Инженер технолог ЭУ /Т.М. Заруба/

Мастер ПРУ /Т.И. Колтачук/

Модель 0914-0k

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование операции** | **Расход ткани** | **Разряд** | **Норма времени** | **Кол-во**  **раб.** | **Расценка на 1 м** | **Норма времени на 1 ед.** | **Стоимость 1 ед.** |
| 1 | Проверить по количеству, качеству ткань верха | 6,32 | 5 | 15,48 | 1 | 0,0195 | 97,83 | 0,12324 |
| 2 | Настелить ткань верха согласно технологи и карты расчета | 2,32 | 4 | 57,6 | 2 | 0,07085 | 267,26 | 0,32874 |
| 3 | Настелить нейлон на подкладку | 1,82 | 4 | 27,2 | 2 | 0,03346 | 99,01 | 0,12179 |
| 4 | Настелить прокламелин для прокладки в мелкие детали | 0,21 | 4 | 27,2 | 2 | 0,03346 | 11,42 | 0,01405 |
| 5 | Настелить флизелин | 1,51 | 4 | 62,11 | 2 | 0,0764 | 187,57 | 0,23073 |
| 6 | Настелить отделочную ткань В1 | 0,62 | 4 | 57,6 | 2 | 0,07085 | 71,42 | 0,08785 |
| 7 | Настелить флис | 0,05 | 4 | 62,11 | 2 | 0,0764 | 6,21 | 0,00764 |
| 8 | Настелить утеплитель | 4,68 | 2 | 28 | 2 | 0,02548 | 262,08 | 0,23849 |
| 9 | Проверить настил по длине и ширине, рассечь настил на части. Вырезать детали кроя верха по бумажным зарисовкам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5-20 | 0 | 6 | 398,18 | 1 | 0,54152 | 398,18 | 0,54152 |
|  | 21-40 | 0 | 6 | 306,3 | 1 | 0,41657 | 306,3 | 0,41657 |
|  | 41-61 | 0 | 6 | 235,61 | 1 | 0,32043 | 235,61 | 0,32043 |
|  | 61-80 | 0 | 6 | 181,24 | 1 | 0,24649 | 181,24 | 0,24649 |
|  | 81-100 | 0 | 6 | 139,42 | 1 | 0,18961 | 139,42 | 0,18961 |
|  | от 101 и выше | 0 | 6 | 107,24 | 1 | 0,14585 | 107,24 | 0,14585 |
| 10 | Вырезать детали кроя подкладки | 0 | 6 | 163,76 | 1 | 0,22271 | 163,76 | 0,22271 |
| 11 | Вырезать детали кроя прокламелина | 0 | 6 | 44,82 | 1 | 0,06096 | 44,82 | 0,06096 |
| 12 | Вырезать детали кроя флизелина | 0 | 6 | 8,36 | 1 | 0,01137 | 8,36 | 0,01137 |
| 13 | Вырезать детали кроя отделки В1 | 0 | 6 | 98,66 | 1 | 0,13418 | 98,66 | 0,13418 |
| 14 | Вырезать детали кроя флиса | 0 | 6 | 7,4 | 1 | 0,01006 | 7,4 | 0,01006 |
| 15 | Вырезать детали кроя утеплителя | 0 | 4 | 136,89 | 1 | 0,16837 | 136,89 | 0,16837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Итого** | 2,87452 | 2830,68 | 3,62065 |